**Afgraven bouwvlak ten behoeve van fundering**

**Boerhaaveweg 33 in Noordwijk**

**Omschrijving**

Afgraven bouwvlak voor het aanleggen van de fundering van het te realiseren woonhuis aan de Boerhaaveweg 33 in Noordwijk. Dinsdag 17 februari is door de gemeente de contouren van het woonhuis uitgezet. Deze is aangegeven door 4 wit met gele piketpaaltjes op de vier hoeken van het te bouwen woonhuis

Woensdag 18 februari in de ochtend worden in opdracht van Desaunois de piketpaaltjes uitgezet die aangeven welk vlak afgegraven dient te worden.

**Referentiepunt**

Dinsdag 17 februari is door de gemeente een NAP punt aangegeven dat dient als referentiepunt voor het berekenen van de gewenste peilhoogte. Dit punt, de putdeksel, is aangegeven op de tekening met P1. De NAP hoogte is 21.350 M.

**Overige punten**

De hoogte van de BG vloer op de omgevingsvergunning is 21.140M (= P0) De totale hoogte van de ringfundering + vloer = 95 CM.

Het vlak dient dus uitgegraven te worden tot een niveau van 20.190 M, ofwel 116CM onder het referentiepunt P1.

**Grond**

Ik schat in dat er een laag van 80 CM afgegraven wordt. Deze grond (ongeveer 130 Kub) kan worden gelegd in de zuid westelijke deel van de tuin, aangegeven met P2 op de tekening. (of worden afgevoerd indien jij de grond nodig hebt..)

**Samenvattend**

* Het hoogtereferentiepunt is de putdeksel, aangegeven op de tekening met P1, de hoogte van dit punt is 21.350 NAP. (staat aangegeven op de weg in het geel)
* Vlak uitgraven met 116 CM tov het referentiepunt tot een hoogte van 20.190 NAP
* Graag de inrit een beetje vlakker maken. (daar ligt nu een berm)